[SHORT]
V-INST_MC_READAXISINFO=
V-INST_MC_READPARAMETER=
V-INST_MC_GRPREADACTVEL=
V-READSTATUS=
V-RESETERROR=~
V-INST_MC_READACTUALPOSITION3=~
V-INST_MC_READACTUALPOSITION2=~
V-INST_MC_READACTUALPOSITION1=~
V-DIGITALOUTPUTVALUE=
V-INST_MC_READDIGITALOUTPUT=
V-READSERIAL=
V-READPARAMETER=
V-GETGROUPVELOCITY=~
V-INST_MC_RESET=~
V-STARREADDIGTALINPUT=
V-INST_EM_READSERIALNO=
V-PARAMETERNUMBER=
V-READGROUPERROR=~
V-READAXISSTATUS=~
V-READSTATUS1=~
V-WRITESDO=
V-DIGITALINPUTNUMBER=
V-DIGITALINPUT=
V-INST_EM_READSDO=
V-INST_MC_WRITEBOOLPARAMETER=
V-STARREADDIGTALOUTPUT=~
V-INST_MC_GRPREADSTATUS1=~
V-INST_MC_GRPREADSTATUS=~
V-READSDO=
V-INST_MC_GRPREADACTPOS=
V-READSTATUS2=~
V-DIGITALOUTPUTNUMBER=
V-INST_MC_WRITEDIGITALOUTPUT=
V-SDODATASIZE=
V-PARAMETERVALUE=~
V-INST_MC_GRPREADERROR=~
V-STARWRITEDIGITALOUTPUT=
V-SERIALNO=
V-AXISNO=~
V-SDODATA=
V-SDOSUBINDEX=
V-INST_MC_READACTUALVELOCITY3=~
V-INST_MC_READACTUALVELOCITY2=~
V-INST_MC_READACTUALVELOCITY1=~
V-RESETGROUPERROR=~
V-STARREADDIGITALOUTPUT=
V-WRITEPARAMETER=
V-COMPOS=
V-INST_MC_GRPRESET=
V-INST_EM_WRITESDO=
V-COMVEL=
V-GRPVEL=~
V-GROUP=~
V-STARWRITEPARAMETER=~
V-INST_MC_WRITEPARAMETER=
V-GETGROUPPOSTION=~
V-AXISREF0=~
V-DIGITALOUTPUT=
V-SDOINDEX=
V-INST_MC_READDIGITALINPUT=
V-INST_MC_READMOTIONSTATE=
V-INST_MC_READSTATUS2=~
V-INST_MC_READSTATUS3=~
V-INST_MC_READMOTIONSTATE1=~
V-INST_MC_READSTATUS1=~
V-READGROUPSTATUS=~
[LONG]
V-INST_MC_READAXISINFO=
V-INST_MC_READPARAMETER=
V-INST_MC_GRPREADACTVEL=
V-READSTATUS=
V-RESETERROR=~
V-INST_MC_READACTUALPOSITION3=~
V-INST_MC_READACTUALPOSITION2=~
V-INST_MC_READACTUALPOSITION1=~
V-DIGITALOUTPUTVALUE=
V-INST_MC_READDIGITALOUTPUT=
V-READSERIAL=
V-READPARAMETER=
V-GETGROUPVELOCITY=~
V-INST_MC_RESET=~
V-STARREADDIGTALINPUT=
V-INST_EM_READSERIALNO=
V-PARAMETERNUMBER=
V-READGROUPERROR=~
V-READAXISSTATUS=~
V-READSTATUS1=~
V-WRITESDO=
V-DIGITALINPUTNUMBER=
V-DIGITALINPUT=
V-INST_EM_READSDO=
V-INST_MC_WRITEBOOLPARAMETER=
V-STARREADDIGTALOUTPUT=~
V-INST_MC_GRPREADSTATUS1=~
V-INST_MC_GRPREADSTATUS=~
V-READSDO=
V-INST_MC_GRPREADACTPOS=
V-READSTATUS2=~
V-DIGITALOUTPUTNUMBER=
V-INST_MC_WRITEDIGITALOUTPUT=
V-SDODATASIZE=
V-PARAMETERVALUE=~
V-INST_MC_GRPREADERROR=~
V-STARWRITEDIGITALOUTPUT=
V-SERIALNO=
V-AXISNO=~
V-SDODATA=
V-SDOSUBINDEX=
V-INST_MC_READACTUALVELOCITY3=~
V-INST_MC_READACTUALVELOCITY2=~
V-INST_MC_READACTUALVELOCITY1=~
V-RESETGROUPERROR=~
V-STARREADDIGITALOUTPUT=
V-WRITEPARAMETER=
V-COMPOS=
V-INST_MC_GRPRESET=
V-INST_EM_WRITESDO=
V-COMVEL=
V-GRPVEL=~
V-GROUP=~
V-STARWRITEPARAMETER=~
V-INST_MC_WRITEPARAMETER=
V-GETGROUPPOSTION=~
V-AXISREF0=~
V-DIGITALOUTPUT=
V-SDOINDEX=
V-INST_MC_READDIGITALINPUT=
V-INST_MC_READMOTIONSTATE=
V-INST_MC_READSTATUS2=~
V-INST_MC_READSTATUS3=~
V-INST_MC_READMOTIONSTATE1=~
V-INST_MC_READSTATUS1=~
V-READGROUPSTATUS=~
