================================================================================
VP-2111 library(vp2k.lib) 使用注意事項
================================================================================
1. CPU timer 0,1
  timer 1 已經拿來控制Buzzer，所以
  (a)Delay()/Delay_1()/Delay_2() 只能用 timer 0。
  (b)InstallUserTimerFunction_us()/InstallUserTimerFunction_ms() 也是只能使用 timer 0。
  以上兩項功能不能同時使用，不然會互相干擾。
  (b)項功能可以改用CPLD 提供的timer 功能:
	int InstallTimer1Isr(void (*isr)(void),unsigned dt); /* unit = 1 us */
	int InstallTimer2Isr(void (*isr)(void),unsigned dt); /* unit = 10 us */
--------------------------------------------------------------------------------
2.Buzzer 使用
  設定讓 Busser 發出聲音用
  void Sound(unsigned freq,unsigned period);
  可以設定聲音的頻率跟時間(時間單位 ms)。
  
  用void NoSound(void); 關掉聲音。
--------------------------------------------------------------------------------
3.按鍵使用
 *判斷有沒有按鍵用
	int IsKey(void);
	傳回值是 0 表示沒有按鍵輸入。
	其他值表示有按鍵輸入。
	當偵測到按鍵被按下時，會紀錄一個按鍵值。放開時不會。
 
 *讀取按鍵值用
	int ReadKey(void);
    要先呼叫IsKey() 確認有按鍵輸入後才用ReadKey() 讀取按鍵值。
    
    if(IsKey()){
    	key=ReadKey();
    	//...
	}
    特殊按鍵的按鍵值定義如下：
#define F1_KEY	0x0F01
#define F2_KEY	0x0F02
#define F3_KEY	0x0F03
#define F4_KEY	0x0F04
#define F5_KEY	0x0F05
#define F6_KEY	0x0F06
#define UP_KEY	0x0F07
#define DOWN_KEY	0x0F08
#define LEFT_KEY	0x0F09
#define RIGHT_KEY	0x0F0A
//#define SHIFT_KEY	0x0F0B
    [*]SHIFT 鍵用來切換英數輸入，不會輸出按鍵值。  
    
 *按鍵按下或是放開的event
  *判斷有沒有按鍵 event 用
	unsigned char IsKeyEvent(void);
	傳回值1 表示有按鍵按下或是放開的event。0 表示沒有。
  *讀取按鍵 event
    unsigned char ReadKeyEvent(void);
	傳回 0 表示已經沒有按鍵的event 了。
	其他值表示某個按鍵的event。
	傳回值的bit7 = 0 表示按鍵被按下，1 表示按鍵放開。
	bit 6~0 代表按鍵編號(vp-2111 共有24 個按鍵，編號為 0∼23。)
	
	按鍵編號定義在vp2k.h 如下：
#define KEY_UP			0
#define KEY_LEFT		1
#define KEY_DOWN		2
#define KEY_ENTER		3
#define KEY_RIGHT		4
#define KEY_BACKSPACE	5

#define KEY_3			6
#define KEY_6			7
#define KEY_9			8
#define KEY_0			9
#define KEY_SHIFT		10
#define KEY_POINT		11

#define KEY_1			12
#define KEY_4			13
#define KEY_7			14
#define KEY_8			15
#define KEY_5			16
#define KEY_2			17

#define KEY_F1			18
#define KEY_F2			19
#define KEY_F3			20
#define KEY_F6			21
#define KEY_F5			22
#define KEY_F4			23
	
	
	if(IsKeyEvent()){
		key=ReadKeyEvent();
		Print("key %d is %s\r\n",key&0x7F,(key & 0x80)?"released":"pressed");
	}

--------------------------------------------------------------------------------
4.LCD 背光亮度控制
  LCD 背光亮度分成20 個等級。由變數
  extern unsigned LCD_BackLight;
  控制。
  直接在程式設定 LCD_BackLight=xx; 就可以調整LCD 背光亮度。
  最大值的定義如下：
  #define LCD_MAX_BACK_LIGHT	20
  
  設定 LCD_BackLight=0; 就是關掉LCD 背光。
  
  另有兩個副程式也可以設定 LCD 背光的開關：
  LCD_BackLight_Off(); --> LCD_BackLight=0;
  LCD_BackLight_On();  --> LCD_BackLight=LCD_MAX_BACK_LIGHT;
--------------------------------------------------------------------------------
  
