Function | InstallCom8000
Description | Installs multi-serial module on specified slot of I-8000 MCU. Default setting is Input buffer size : 1024 bytes Output buffer size : 1024 bytes Baudrate : 9600 bps Data format : none parity, 8 data bits, 1 stop bit This function is used for C/C++ compiler.
Function Prototype | int InstallCom8000(int slot)
Return | 0 : no error -1 : hardware is not multi-serial module -2 : not enough memory size
slot | 0 ~ 3 for 4 slots 0 ~ 7 for 8 slots
Example |
Function | Ret=InstallCom8000(0);
Return | 0 (success)
Description | Installs one multi-serial module on slot 0 of I-8000 MCU
Reference | SetInBufSize SetOutBufSize InstallCom8000 _SetBaudrate _SetDataFormat RestoreCom8000 IsCom8000 ToCom8000 ToCom8000Str ToCom8000nBytes ReadCom8000 ReadCom8000nBytes
Modules | I-8112, I-8114, I-8142, I-8144

Back to Previous Page |