3:30:43 PM-> English
3:30:43 PM-> Chinese
3:30:43 PM-> Don't show this next time
3:30:43 PM-> Search RU-87PN Addr. Mode
3:30:43 PM-> Modbus Editor
3:30:43 PM-> COM Port
3:30:43 PM-> Start Search
3:30:43 PM-> Stop Search
3:30:43 PM-> Command Line
3:30:43 PM-> Remote I/O quick configuration
3:30:43 PM-> CE/WES Backup/Restore backplane I-87K I/O configurations
3:30:43 PM-> Offline Configuration for 87PN
3:30:43 PM-> Data Logger
3:30:43 PM-> Language
3:30:43 PM-> FAQ
3:30:43 PM-> End Address
3:30:43 PM-> Start Address
3:30:43 PM-> ID
3:30:43 PM-> Address
3:30:43 PM-> Baud Rate
3:30:43 PM-> Checksum
3:30:43 PM-> Format
3:30:43 PM-> Status
3:30:43 PM-> Description
3:30:43 PM-> COM:1
3:30:50 PM-> 01H
3:30:50 PM-> 7
3:30:50 PM-> RF Channel
3:30:50 PM-> RF Pan ID
3:30:50 PM-> Reverse DO State
3:30:50 PM-> ms
3:30:50 PM-> Min. Half Pulse Width
3:30:50 PM-> RF Power
3:30:50 PM-> Enable ZT Software Configuration
3:30:50 PM-> 1
3:30:50 PM-> Response Delay
3:30:50 PM-> Parity
3:30:50 PM-> Checksum
3:30:50 PM-> Baud Rate
3:30:50 PM-> Protocol
3:30:50 PM-> Address
3:30:50 PM-> 01H
3:30:50 PM-> 7
3:30:50 PM-> RF Channel
3:30:50 PM-> RF Pan ID
3:30:50 PM-> Reverse DO State
3:30:50 PM-> ms
3:30:50 PM-> Min. Half Pulse Width
3:30:50 PM-> RF Power
3:30:50 PM-> Enable ZT Software Configuration
3:30:50 PM-> 1
3:30:50 PM-> Response Delay
3:30:50 PM-> Parity
3:30:50 PM-> Checksum
3:30:50 PM-> Baud Rate
3:30:50 PM-> Protocol
3:30:50 PM-> Address
3:30:50 PM-> WDT Timeout Count
3:30:50 PM-> Enable Output When WDT Timeout
3:30:50 PM-> Set Timer
3:30:50 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
3:30:50 PM-> Reset Watchdog Status
3:30:50 PM-> Auto Send Host OK
3:30:50 PM-> Enable WDT
3:30:50 PM-> WDT Timeout
3:31:15 PM-> English
3:31:15 PM-> Chinese
3:31:15 PM-> Don't show this next time
3:31:15 PM-> Search RU-87PN Addr. Mode
3:31:15 PM-> Modbus Editor
3:31:15 PM-> COM Port
3:31:15 PM-> Start Search
3:31:15 PM-> Stop Search
3:31:15 PM-> Command Line
3:31:15 PM-> Remote I/O quick configuration
3:31:15 PM-> CE/WES Backup/Restore backplane I-87K I/O configurations
3:31:15 PM-> Offline Configuration for 87PN
3:31:15 PM-> Data Logger
3:31:15 PM-> Language
3:31:15 PM-> FAQ
3:31:15 PM-> End Address
3:31:15 PM-> Start Address
3:31:15 PM-> ID
3:31:15 PM-> Address
3:31:15 PM-> Baud Rate
3:31:15 PM-> Checksum
3:31:15 PM-> Format
3:31:15 PM-> Status
3:31:15 PM-> Description
3:31:15 PM-> COM:1
3:31:23 PM-> 01H
3:31:23 PM-> 7
3:31:23 PM-> RF Channel
3:31:23 PM-> RF Pan ID
3:31:23 PM-> Reverse DO State
3:31:23 PM-> ms
3:31:23 PM-> Min. Half Pulse Width
3:31:23 PM-> RF Power
3:31:23 PM-> Enable ZT Software Configuration
3:31:23 PM-> 1
3:31:23 PM-> Response Delay
3:31:23 PM-> Parity
3:31:23 PM-> Checksum
3:31:23 PM-> Baud Rate
3:31:23 PM-> Protocol
3:31:23 PM-> Address
3:31:23 PM-> 01H
3:31:23 PM-> 7
3:31:23 PM-> RF Channel
3:31:23 PM-> RF Pan ID
3:31:23 PM-> Reverse DO State
3:31:23 PM-> ms
3:31:23 PM-> Min. Half Pulse Width
3:31:23 PM-> RF Power
3:31:23 PM-> Enable ZT Software Configuration
3:31:23 PM-> 1
3:31:23 PM-> Response Delay
3:31:23 PM-> Parity
3:31:23 PM-> Checksum
3:31:23 PM-> Baud Rate
3:31:23 PM-> Protocol
3:31:23 PM-> Address
3:31:23 PM-> WDT Timeout Count
3:31:23 PM-> Enable Output When WDT Timeout
3:31:23 PM-> Set Timer
3:31:23 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
3:31:23 PM-> Reset Watchdog Status
3:31:23 PM-> Auto Send Host OK
3:31:23 PM-> Enable WDT
3:31:23 PM-> WDT Timeout
3:31:24 PM-> 01H
3:31:24 PM-> 7
3:31:24 PM-> RF Channel
3:31:24 PM-> RF Pan ID
3:31:24 PM-> Reverse DO State
3:31:24 PM-> ms
3:31:24 PM-> Min. Half Pulse Width
3:31:24 PM-> RF Power
3:31:24 PM-> Enable ZT Software Configuration
3:31:24 PM-> 1
3:31:24 PM-> Response Delay
3:31:24 PM-> Parity
3:31:24 PM-> Checksum
3:31:24 PM-> Baud Rate
3:31:24 PM-> Protocol
3:31:24 PM-> Address
3:31:24 PM-> WDT Timeout Count
3:31:24 PM-> Enable Output When WDT Timeout
3:31:24 PM-> Set Timer
3:31:24 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
3:31:24 PM-> Reset Watchdog Status
3:31:24 PM-> Auto Send Host OK
3:31:24 PM-> Enable WDT
3:31:24 PM-> WDT Timeout
3:31:24 PM-> Exit
3:31:24 PM-> Configuration
3:31:24 PM-> Analog Format
3:31:24 PM-> Set Module Configurations
3:31:24 PM-> AI
3:31:24 PM-> Set Type Code As CH:0
3:31:24 PM-> 0
3:31:24 PM-> -
3:31:24 PM-> +
3:31:24 PM-> CH:15
3:31:24 PM-> CH:14
3:31:24 PM-> CH:13
3:31:24 PM-> CH:12
3:31:24 PM-> CH:11
3:31:24 PM-> CH:10
3:31:24 PM-> CH:9
3:31:24 PM-> CH:8
3:31:24 PM-> CH:7
3:31:24 PM-> CH:6
3:31:24 PM-> CH:5
3:31:24 PM-> CH:4
3:31:24 PM-> CH:3
3:31:24 PM-> CH:2
3:31:24 PM-> CH:1
3:31:24 PM-> CH:0
3:31:24 PM-> AO/DI
3:31:24 PM-> Set Configuration As CH:0
3:31:24 PM-> Real AO
3:31:24 PM-> Last AO
3:31:24 PM-> 12000
3:31:24 PM-> 9999
3:31:24 PM-> Reset DI Latch
3:31:24 PM-> Operate AO Data as engineering format
3:31:24 PM-> Read Safe Value
3:31:24 PM-> Read Power ON Value
3:31:24 PM-> Read AO
3:31:24 PM-> Set Safe Value
3:31:24 PM-> Set Power On
3:31:24 PM-> Clear Counter
3:31:24 PM-> Output
3:31:24 PM-> Counter
3:31:24 PM-> Low Latch
3:31:24 PM-> High Latch
3:31:24 PM-> DI Status
3:31:24 PM-> Output Value
3:31:24 PM-> Host WDT
3:31:24 PM-> Commands Log
3:31:24 PM-> Export Commands
3:31:24 PM-> Log All Commands
3:31:24 PM-> Save to path\log_report\
3:31:24 PM-> Clear
3:31:24 PM-> About
