

********************************[0x46_Registers]********************************
XXXXX = GET_MODULE_NAME
XXXXX = GET_MODULE_FIRMWARE
XXXXX = SET_COMMUNICATE_PARAMETER
XXXXX = GET_COMMUNICATE_PARAMETER
XXXXX = SET_MODULE_ADDRESS
XXXXX = SET_DO_POWER_ON
XXXXX = READ_DO_POWER_ON


********************************[DO_Registers]********************************
00000 = OUTPUT_CH0_DO_BIT
00000 = READ_DO
00001 = OUTPUT_CH1_DO_BIT
00002 = OUTPUT_CH2_DO_BIT
00003 = OUTPUT_CH3_DO_BIT
00004 = OUTPUT_CH4_DO_BIT
00005 = OUTPUT_CH5_DO_BIT
00006 = OUTPUT_CH6_DO_BIT
00007 = OUTPUT_CH7_DO_BIT
00008 = OUTPUT_CH8_DO_BIT
00009 = OUTPUT_CH9_DO_BIT
00010 = OUTPUT_CH10_DO_BIT
00011 = OUTPUT_CH11_DO_BIT
00012 = OUTPUT_CH12_DO_BIT
00013 = OUTPUT_CH13_DO_BIT
00128 = SET_DO_SAFE_VALUE
00128 = READ_DO_SAFE_VALUE
00259 = SET_WDT_ENABLE
00260 = GET_WDT_ENABLE
00269 = READ_WDT_STATUS
00269 = CLEAR_WDT_ALARM
00287 = SET_RF_ENABLE_ENCRYPTION


********************************[DI_Registers]********************************
10286 = GET_RF_ENCRYPTION
10287 = GET_RF_ENABLE_ENCRYPTION


********************************[AO_Registers]********************************
40484 = GET_MODULE_ADDRESS
40488 = SET_WDT_TIMER
40488 = GET_WDT_TIMER
40502 = GET_ZB_RF_POWER
40502 = SET_ZB_RF_POWER
