

********************************[0x46_Registers]********************************
XXXXX = GET_MODULE_NAME
XXXXX = GET_MODULE_FIRMWARE
XXXXX = SET_COMMUNICATE_PARAMETER
XXXXX = GET_COMMUNICATE_PARAMETER
XXXXX = SET_MODULE_ADDRESS
XXXXX = SET_CHANNEL_ENABLE_STATUS
XXXXX = GET_CHANNEL_ENABLE_STATUS
XXXXX = SET_CH0_INPUT_RANGE
XXXXX = GET_CH0_INPUT_RANGE
XXXXX = SET_CH1_INPUT_RANGE
XXXXX = GET_CH1_INPUT_RANGE
XXXXX = SET_CH2_INPUT_RANGE
XXXXX = GET_CH2_INPUT_RANGE
XXXXX = SET_CH3_INPUT_RANGE
XXXXX = GET_CH3_INPUT_RANGE
XXXXX = SET_CH4_INPUT_RANGE
XXXXX = GET_CH4_INPUT_RANGE
XXXXX = SET_CH5_INPUT_RANGE
XXXXX = GET_CH5_INPUT_RANGE


********************************[DO_Registers]********************************
00268 = GET_MODBUS_DATAFORMAT
00268 = SET_MODBUS_DATAFORMAT
00287 = SET_RF_ENABLE_ENCRYPTION
00320 = READ_DIP_SWITCH


********************************[DI_Registers]********************************
10286 = GET_RF_ENCRYPTION
10287 = GET_RF_ENABLE_ENCRYPTION


********************************[AO_Registers]********************************
40288 = SET_CH0_TEMPERATURE_OFFSET
40288 = GET_CH0_TEMPERATURE_OFFSET
40289 = GET_CH1_TEMPERATURE_OFFSET
40289 = SET_CH1_TEMPERATURE_OFFSET
40290 = SET_CH2_TEMPERATURE_OFFSET
40290 = GET_CH2_TEMPERATURE_OFFSET
40291 = SET_CH3_TEMPERATURE_OFFSET
40291 = GET_CH3_TEMPERATURE_OFFSET
40292 = SET_CH4_TEMPERATURE_OFFSET
40292 = GET_CH4_TEMPERATURE_OFFSET
40293 = GET_CH5_TEMPERATURE_OFFSET
40293 = SET_CH5_TEMPERATURE_OFFSET
40484 = GET_MODULE_ADDRESS
40502 = GET_ZB_RF_POWER
40502 = SET_ZB_RF_POWER


********************************[AI_Registers]********************************
30000 = READ_CH0_AI
30001 = READ_CH1_AI
30002 = READ_CH2_AI
30003 = READ_CH3_AI
30004 = READ_CH4_AI
30005 = READ_CH5_AI
