5:13:59 PM-> 01H
5:13:59 PM-> 7
5:13:59 PM-> RF Channel
5:13:59 PM-> RF Pan ID
5:13:59 PM-> Reverse DO State
5:13:59 PM-> ms
5:13:59 PM-> Min. Half Pulse Width
5:13:59 PM-> RF Power
5:13:59 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:13:59 PM-> 0
5:13:59 PM-> [00H]
5:13:59 PM-> Response Delay
5:13:59 PM-> Parity (INIT*)
5:13:59 PM-> Checksum (INIT*)
5:13:59 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:13:59 PM-> Protocol (INIT*)
5:13:59 PM-> Address
5:13:59 PM-> 01H
5:13:59 PM-> 7
5:13:59 PM-> RF Channel
5:13:59 PM-> RF Pan ID
5:13:59 PM-> Reverse DO State
5:13:59 PM-> ms
5:13:59 PM-> Min. Half Pulse Width
5:13:59 PM-> RF Power
5:13:59 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:13:59 PM-> 0
5:13:59 PM-> [00H]
5:13:59 PM-> Response Delay
5:13:59 PM-> Parity (INIT*)
5:13:59 PM-> Checksum (INIT*)
5:13:59 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:13:59 PM-> Protocol (INIT*)
5:13:59 PM-> Address
5:13:59 PM-> Type Code
5:13:59 PM-> AI Value
5:13:59 PM-> Set all channels as CH0
5:13:59 PM-> Sample Rate
5:13:59 PM-> CH:00
5:13:59 PM-> CH:0
5:13:59 PM-> CH:01
5:13:59 PM-> CH:1
5:13:59 PM-> CH:02
5:13:59 PM-> CH:2
5:13:59 PM-> CH:03
5:13:59 PM-> CH:3
5:13:59 PM-> 01H
5:13:59 PM-> 7
5:13:59 PM-> RF Channel
5:13:59 PM-> RF Pan ID
5:13:59 PM-> Reverse DO State
5:13:59 PM-> ms
5:13:59 PM-> Min. Half Pulse Width
5:13:59 PM-> RF Power
5:13:59 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:13:59 PM-> 0
5:13:59 PM-> [00H]
5:13:59 PM-> Response Delay
5:13:59 PM-> Parity (INIT*)
5:13:59 PM-> Checksum (INIT*)
5:13:59 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:13:59 PM-> Protocol (INIT*)
5:13:59 PM-> Address
5:13:59 PM-> Type Code
5:13:59 PM-> AI Value
5:13:59 PM-> Set all channels as CH0
5:13:59 PM-> Sample Rate
5:13:59 PM-> CH:00
5:13:59 PM-> CH:0
5:13:59 PM-> CH:01
5:13:59 PM-> CH:1
5:13:59 PM-> CH:02
5:13:59 PM-> CH:2
5:13:59 PM-> CH:03
5:13:59 PM-> CH:3
5:13:59 PM-> WDT Timeout Count
5:13:59 PM-> Enable Output When WDT Timeout
5:13:59 PM-> Set Timer
5:13:59 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
5:13:59 PM-> Reset Watchdog Status
5:13:59 PM-> Auto Send Host OK
5:13:59 PM-> Enable WDT
5:13:59 PM-> WDT Timeout
5:13:59 PM-> 01H
5:13:59 PM-> 7
5:13:59 PM-> RF Channel
5:13:59 PM-> RF Pan ID
5:13:59 PM-> Reverse DO State
5:13:59 PM-> ms
5:13:59 PM-> Min. Half Pulse Width
5:13:59 PM-> RF Power
5:13:59 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:13:59 PM-> 0
5:13:59 PM-> [00H]
5:13:59 PM-> Response Delay
5:13:59 PM-> Parity (INIT*)
5:13:59 PM-> Checksum (INIT*)
5:13:59 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:13:59 PM-> Protocol (INIT*)
5:13:59 PM-> Address
5:13:59 PM-> Type Code
5:13:59 PM-> AI Value
5:13:59 PM-> Set all channels as CH0
5:13:59 PM-> Sample Rate
5:13:59 PM-> CH:00
5:13:59 PM-> CH:0
5:13:59 PM-> CH:01
5:13:59 PM-> CH:1
5:13:59 PM-> CH:02
5:13:59 PM-> CH:2
5:13:59 PM-> CH:03
5:13:59 PM-> CH:3
5:13:59 PM-> WDT Timeout Count
5:13:59 PM-> Enable Output When WDT Timeout
5:13:59 PM-> Set Timer
5:13:59 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
5:13:59 PM-> Reset Watchdog Status
5:13:59 PM-> Auto Send Host OK
5:13:59 PM-> Enable WDT
5:13:59 PM-> WDT Timeout
5:13:59 PM-> Reverse DI State  (INIT*)
5:13:59 PM-> DI Bit Status
5:13:59 PM-> DI Value
5:13:59 PM-> 01H
5:13:59 PM-> 7
5:13:59 PM-> RF Channel
5:13:59 PM-> RF Pan ID
5:13:59 PM-> Reverse DO State
5:13:59 PM-> ms
5:13:59 PM-> Min. Half Pulse Width
5:13:59 PM-> RF Power
5:13:59 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:13:59 PM-> 0
5:13:59 PM-> [00H]
5:13:59 PM-> Response Delay
5:13:59 PM-> Parity (INIT*)
5:13:59 PM-> Checksum (INIT*)
5:13:59 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:13:59 PM-> Protocol (INIT*)
5:13:59 PM-> Address
5:13:59 PM-> Type Code
5:13:59 PM-> AI Value
5:13:59 PM-> Set all channels as CH0
5:13:59 PM-> Sample Rate
5:13:59 PM-> CH:00
5:13:59 PM-> CH:0
5:13:59 PM-> CH:01
5:13:59 PM-> CH:1
5:13:59 PM-> CH:02
5:13:59 PM-> CH:2
5:13:59 PM-> CH:03
5:13:59 PM-> CH:3
5:13:59 PM-> WDT Timeout Count
5:13:59 PM-> Enable Output When WDT Timeout
5:13:59 PM-> Set Timer
5:13:59 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
5:13:59 PM-> Reset Watchdog Status
5:13:59 PM-> Auto Send Host OK
5:13:59 PM-> Enable WDT
5:13:59 PM-> WDT Timeout
5:13:59 PM-> Reverse DI State  (INIT*)
5:13:59 PM-> DI Bit Status
5:13:59 PM-> DI Value
5:13:59 PM-> Low Latch
5:13:59 PM-> High Latch
5:13:59 PM-> Clear DI Latch
5:13:59 PM-> 01H
5:13:59 PM-> 7
5:13:59 PM-> RF Channel
5:13:59 PM-> RF Pan ID
5:13:59 PM-> Reverse DO State
5:13:59 PM-> ms
5:13:59 PM-> Min. Half Pulse Width
5:13:59 PM-> RF Power
5:13:59 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:13:59 PM-> 0
5:13:59 PM-> [00H]
5:13:59 PM-> Response Delay
5:13:59 PM-> Parity (INIT*)
5:13:59 PM-> Checksum (INIT*)
5:13:59 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:13:59 PM-> Protocol (INIT*)
5:13:59 PM-> Address
5:13:59 PM-> Type Code
5:13:59 PM-> AI Value
5:13:59 PM-> Set all channels as CH0
5:13:59 PM-> Sample Rate
5:13:59 PM-> CH:00
5:13:59 PM-> CH:0
5:13:59 PM-> CH:01
5:13:59 PM-> CH:1
5:13:59 PM-> CH:02
5:13:59 PM-> CH:2
5:13:59 PM-> CH:03
5:13:59 PM-> CH:3
5:13:59 PM-> WDT Timeout Count
5:13:59 PM-> Enable Output When WDT Timeout
5:13:59 PM-> Set Timer
5:13:59 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
5:13:59 PM-> Reset Watchdog Status
5:13:59 PM-> Auto Send Host OK
5:13:59 PM-> Enable WDT
5:13:59 PM-> WDT Timeout
5:13:59 PM-> Reverse DI State  (INIT*)
5:13:59 PM-> DI Bit Status
5:13:59 PM-> DI Value
5:13:59 PM-> Low Latch
5:13:59 PM-> High Latch
5:13:59 PM-> Clear DI Latch
5:13:59 PM-> DI Counter
5:13:59 PM-> CH: 00
5:13:59 PM-> Clear
5:13:59 PM-> CH: 01
5:13:59 PM-> 01H
5:13:59 PM-> 7
5:13:59 PM-> RF Channel
5:13:59 PM-> RF Pan ID
5:13:59 PM-> Reverse DO State
5:13:59 PM-> ms
5:13:59 PM-> Min. Half Pulse Width
5:13:59 PM-> RF Power
5:13:59 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:13:59 PM-> 0
5:13:59 PM-> [00H]
5:13:59 PM-> Response Delay
5:13:59 PM-> Parity (INIT*)
5:13:59 PM-> Checksum (INIT*)
5:13:59 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:13:59 PM-> Protocol (INIT*)
5:13:59 PM-> Address
5:13:59 PM-> Type Code
5:13:59 PM-> AI Value
5:13:59 PM-> Set all channels as CH0
5:13:59 PM-> Sample Rate
5:13:59 PM-> CH:00
5:13:59 PM-> CH:0
5:13:59 PM-> CH:01
5:13:59 PM-> CH:1
5:13:59 PM-> CH:02
5:13:59 PM-> CH:2
5:13:59 PM-> CH:03
5:13:59 PM-> CH:3
5:13:59 PM-> WDT Timeout Count
5:13:59 PM-> Enable Output When WDT Timeout
5:13:59 PM-> Set Timer
5:13:59 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
5:13:59 PM-> Reset Watchdog Status
5:13:59 PM-> Auto Send Host OK
5:13:59 PM-> Enable WDT
5:13:59 PM-> WDT Timeout
5:13:59 PM-> Reverse DI State  (INIT*)
5:13:59 PM-> DI Bit Status
5:13:59 PM-> DI Value
5:13:59 PM-> Low Latch
5:13:59 PM-> High Latch
5:13:59 PM-> Clear DI Latch
5:13:59 PM-> DI Counter
5:13:59 PM-> CH: 00
5:13:59 PM-> Clear
5:13:59 PM-> CH: 01
5:13:59 PM-> Alarm Mode
5:13:59 PM-> Low Alarm Limit
5:13:59 PM-> High Alarm Limit
5:13:59 PM-> Set Alarm
5:13:59 PM-> 01H
5:13:59 PM-> 7
5:13:59 PM-> RF Channel
5:13:59 PM-> RF Pan ID
5:13:59 PM-> Reverse DO State
5:13:59 PM-> ms
5:13:59 PM-> Min. Half Pulse Width
5:13:59 PM-> RF Power
5:13:59 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:13:59 PM-> 0
5:13:59 PM-> [00H]
5:13:59 PM-> Response Delay
5:13:59 PM-> Parity (INIT*)
5:13:59 PM-> Checksum (INIT*)
5:13:59 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:13:59 PM-> Protocol (INIT*)
5:13:59 PM-> Address
5:13:59 PM-> Type Code
5:13:59 PM-> AI Value
5:13:59 PM-> Set all channels as CH0
5:13:59 PM-> Sample Rate
5:13:59 PM-> CH:00
5:13:59 PM-> CH:0
5:13:59 PM-> CH:01
5:13:59 PM-> CH:1
5:13:59 PM-> CH:02
5:13:59 PM-> CH:2
5:13:59 PM-> CH:03
5:13:59 PM-> CH:3
5:13:59 PM-> WDT Timeout Count
5:13:59 PM-> Enable Output When WDT Timeout
5:13:59 PM-> Set Timer
5:13:59 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
5:13:59 PM-> Reset Watchdog Status
5:13:59 PM-> Auto Send Host OK
5:13:59 PM-> Enable WDT
5:13:59 PM-> WDT Timeout
5:13:59 PM-> Reverse DI State  (INIT*)
5:13:59 PM-> DI Bit Status
5:13:59 PM-> DI Value
5:13:59 PM-> Low Latch
5:13:59 PM-> High Latch
5:13:59 PM-> Clear DI Latch
5:13:59 PM-> DI Counter
5:13:59 PM-> CH: 00
5:13:59 PM-> Clear
5:13:59 PM-> CH: 01
5:13:59 PM-> Alarm Mode
5:13:59 PM-> Low Alarm Limit
5:13:59 PM-> High Alarm Limit
5:13:59 PM-> Set Alarm
5:13:59 PM-> Low Alarm Status
5:13:59 PM-> High Alarm Status
5:13:59 PM-> DO Bit Status
5:13:59 PM-> Read Safe Value
5:13:59 PM-> Read Power On Value
5:13:59 PM-> Read DO
5:13:59 PM-> Set to [Safe Value]
5:13:59 PM-> Set to [Power On Value]
5:13:59 PM-> DO0
5:13:59 PM-> DO1
5:14:00 PM-> 01H
5:14:00 PM-> 7
5:14:00 PM-> RF Channel
5:14:00 PM-> RF Pan ID
5:14:00 PM-> Reverse DO State
5:14:00 PM-> ms
5:14:00 PM-> Min. Half Pulse Width
5:14:00 PM-> RF Power
5:14:00 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:14:00 PM-> 0
5:14:00 PM-> [00H]
5:14:00 PM-> Response Delay
5:14:00 PM-> Parity (INIT*)
5:14:00 PM-> Checksum (INIT*)
5:14:00 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:14:00 PM-> Protocol (INIT*)
5:14:00 PM-> Address
5:14:00 PM-> Type Code
5:14:00 PM-> AI Value
5:14:00 PM-> Set all channels as CH0
5:14:00 PM-> Sample Rate
5:14:00 PM-> CH:00
5:14:00 PM-> CH:0
5:14:00 PM-> CH:01
5:14:00 PM-> CH:1
5:14:00 PM-> CH:02
5:14:00 PM-> CH:2
5:14:00 PM-> CH:03
5:14:00 PM-> CH:3
5:14:00 PM-> WDT Timeout Count
5:14:00 PM-> Enable Output When WDT Timeout
5:14:00 PM-> Set Timer
5:14:00 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
5:14:00 PM-> Reset Watchdog Status
5:14:00 PM-> Auto Send Host OK
5:14:00 PM-> Enable WDT
5:14:00 PM-> WDT Timeout
5:14:00 PM-> Reverse DI State  (INIT*)
5:14:00 PM-> DI Bit Status
5:14:00 PM-> DI Value
5:14:00 PM-> Low Latch
5:14:00 PM-> High Latch
5:14:00 PM-> Clear DI Latch
5:14:00 PM-> DI Counter
5:14:00 PM-> CH: 00
5:14:00 PM-> Clear
5:14:00 PM-> CH: 01
5:14:00 PM-> Alarm Mode
5:14:00 PM-> Low Alarm Limit
5:14:00 PM-> High Alarm Limit
5:14:00 PM-> Set Alarm
5:14:00 PM-> Low Alarm Status
5:14:00 PM-> High Alarm Status
5:14:00 PM-> DO Bit Status
5:14:00 PM-> Read Safe Value
5:14:00 PM-> Read Power On Value
5:14:00 PM-> Read DO
5:14:00 PM-> Set to [Safe Value]
5:14:00 PM-> Set to [Power On Value]
5:14:00 PM-> DO0
5:14:00 PM-> DO1
5:14:00 PM-> Configuration
5:14:00 PM-> DSub Connector
5:14:00 PM-> Set Module Configurations
5:14:00 PM-> Enable Check Command Received Timeout
5:14:00 PM-> Analog Format
5:14:00 PM-> Sample Mode
5:14:00 PM-> 60/50 Hz
5:14:00 PM-> AI/DO Alarm
5:14:00 PM-> SingleEnd
5:14:00 PM-> Enable SingleEnded
5:14:00 PM-> DI
5:14:00 PM-> Host WDT
5:14:00 PM-> Commands Log
5:14:00 PM-> Export Commands
5:14:00 PM-> Log All Commands
5:14:00 PM-> Save to path\log_report\
5:14:00 PM-> About
5:14:00 PM-> Exit
5:14:57 PM-> Select ID
5:14:57 PM-> COM Port
5:14:57 PM-> ms
5:14:57 PM-> Response
5:14:57 PM-> Command
5:14:57 PM-> Address
5:14:57 PM-> Send
5:14:57 PM-> Timeout
5:14:57 PM-> Format
5:14:57 PM-> Checksum
5:14:57 PM-> Baud Rate
5:14:57 PM-> Protocol
5:14:57 PM-> Save to path\log_report\
5:14:57 PM-> Clear
5:15:57 PM-> 01H
5:15:57 PM-> 7
5:15:57 PM-> RF Channel
5:15:57 PM-> RF Pan ID
5:15:57 PM-> Reverse DO State
5:15:57 PM-> ms
5:15:57 PM-> Min. Half Pulse Width
5:15:57 PM-> RF Power
5:15:57 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:15:57 PM-> 0
5:15:57 PM-> [00H]
5:15:57 PM-> Response Delay
5:15:57 PM-> Parity (INIT*)
5:15:57 PM-> Checksum (INIT*)
5:15:57 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:15:57 PM-> Protocol (INIT*)
5:15:57 PM-> Address
5:15:57 PM-> 01H
5:15:57 PM-> 7
5:15:57 PM-> RF Channel
5:15:57 PM-> RF Pan ID
5:15:57 PM-> Reverse DO State
5:15:57 PM-> ms
5:15:57 PM-> Min. Half Pulse Width
5:15:57 PM-> RF Power
5:15:57 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:15:57 PM-> 0
5:15:57 PM-> [00H]
5:15:57 PM-> Response Delay
5:15:57 PM-> Parity (INIT*)
5:15:57 PM-> Checksum (INIT*)
5:15:57 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:15:57 PM-> Protocol (INIT*)
5:15:57 PM-> Address
5:15:57 PM-> Type Code
5:15:57 PM-> AI Value
5:15:57 PM-> Set all channels as CH0
5:15:57 PM-> Sample Rate
5:15:57 PM-> CH:00
5:15:57 PM-> CH:0
5:15:57 PM-> CH:01
5:15:57 PM-> CH:1
5:15:57 PM-> CH:02
5:15:57 PM-> CH:2
5:15:57 PM-> CH:03
5:15:57 PM-> CH:3
5:15:57 PM-> 01H
5:15:57 PM-> 7
5:15:57 PM-> RF Channel
5:15:57 PM-> RF Pan ID
5:15:57 PM-> Reverse DO State
5:15:57 PM-> ms
5:15:57 PM-> Min. Half Pulse Width
5:15:57 PM-> RF Power
5:15:57 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:15:57 PM-> 0
5:15:57 PM-> [00H]
5:15:57 PM-> Response Delay
5:15:57 PM-> Parity (INIT*)
5:15:57 PM-> Checksum (INIT*)
5:15:57 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:15:57 PM-> Protocol (INIT*)
5:15:57 PM-> Address
5:15:57 PM-> Type Code
5:15:57 PM-> AI Value
5:15:57 PM-> Set all channels as CH0
5:15:57 PM-> Sample Rate
5:15:57 PM-> CH:00
5:15:57 PM-> CH:0
5:15:57 PM-> CH:01
5:15:57 PM-> CH:1
5:15:57 PM-> CH:02
5:15:57 PM-> CH:2
5:15:57 PM-> CH:03
5:15:57 PM-> CH:3
5:15:57 PM-> WDT Timeout Count
5:15:57 PM-> Enable Output When WDT Timeout
5:15:57 PM-> Set Timer
5:15:57 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
5:15:57 PM-> Reset Watchdog Status
5:15:57 PM-> Auto Send Host OK
5:15:57 PM-> Enable WDT
5:15:57 PM-> WDT Timeout
5:15:58 PM-> 01H
5:15:58 PM-> 7
5:15:58 PM-> RF Channel
5:15:58 PM-> RF Pan ID
5:15:58 PM-> Reverse DO State
5:15:58 PM-> ms
5:15:58 PM-> Min. Half Pulse Width
5:15:58 PM-> RF Power
5:15:58 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:15:58 PM-> 0
5:15:58 PM-> [00H]
5:15:58 PM-> Response Delay
5:15:58 PM-> Parity (INIT*)
5:15:58 PM-> Checksum (INIT*)
5:15:58 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:15:58 PM-> Protocol (INIT*)
5:15:58 PM-> Address
5:15:58 PM-> Type Code
5:15:58 PM-> AI Value
5:15:58 PM-> Set all channels as CH0
5:15:58 PM-> Sample Rate
5:15:58 PM-> CH:00
5:15:58 PM-> CH:0
5:15:58 PM-> CH:01
5:15:58 PM-> CH:1
5:15:58 PM-> CH:02
5:15:58 PM-> CH:2
5:15:58 PM-> CH:03
5:15:58 PM-> CH:3
5:15:58 PM-> WDT Timeout Count
5:15:58 PM-> Enable Output When WDT Timeout
5:15:58 PM-> Set Timer
5:15:58 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
5:15:58 PM-> Reset Watchdog Status
5:15:58 PM-> Auto Send Host OK
5:15:58 PM-> Enable WDT
5:15:58 PM-> WDT Timeout
5:15:58 PM-> Reverse DI State  (INIT*)
5:15:58 PM-> DI Bit Status
5:15:58 PM-> DI Value
5:15:58 PM-> 01H
5:15:58 PM-> 7
5:15:58 PM-> RF Channel
5:15:58 PM-> RF Pan ID
5:15:58 PM-> Reverse DO State
5:15:58 PM-> ms
5:15:58 PM-> Min. Half Pulse Width
5:15:58 PM-> RF Power
5:15:58 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:15:58 PM-> 0
5:15:58 PM-> [00H]
5:15:58 PM-> Response Delay
5:15:58 PM-> Parity (INIT*)
5:15:58 PM-> Checksum (INIT*)
5:15:58 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:15:58 PM-> Protocol (INIT*)
5:15:58 PM-> Address
5:15:58 PM-> Type Code
5:15:58 PM-> AI Value
5:15:58 PM-> Set all channels as CH0
5:15:58 PM-> Sample Rate
5:15:58 PM-> CH:00
5:15:58 PM-> CH:0
5:15:58 PM-> CH:01
5:15:58 PM-> CH:1
5:15:58 PM-> CH:02
5:15:58 PM-> CH:2
5:15:58 PM-> CH:03
5:15:58 PM-> CH:3
5:15:58 PM-> WDT Timeout Count
5:15:58 PM-> Enable Output When WDT Timeout
5:15:58 PM-> Set Timer
5:15:58 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
5:15:58 PM-> Reset Watchdog Status
5:15:58 PM-> Auto Send Host OK
5:15:58 PM-> Enable WDT
5:15:58 PM-> WDT Timeout
5:15:58 PM-> Reverse DI State  (INIT*)
5:15:58 PM-> DI Bit Status
5:15:58 PM-> DI Value
5:15:58 PM-> Low Latch
5:15:58 PM-> High Latch
5:15:58 PM-> Clear DI Latch
5:15:58 PM-> 01H
5:15:58 PM-> 7
5:15:58 PM-> RF Channel
5:15:58 PM-> RF Pan ID
5:15:58 PM-> Reverse DO State
5:15:58 PM-> ms
5:15:58 PM-> Min. Half Pulse Width
5:15:58 PM-> RF Power
5:15:58 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:15:58 PM-> 0
5:15:58 PM-> [00H]
5:15:58 PM-> Response Delay
5:15:58 PM-> Parity (INIT*)
5:15:58 PM-> Checksum (INIT*)
5:15:58 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:15:58 PM-> Protocol (INIT*)
5:15:58 PM-> Address
5:15:58 PM-> Type Code
5:15:58 PM-> AI Value
5:15:58 PM-> Set all channels as CH0
5:15:58 PM-> Sample Rate
5:15:58 PM-> CH:00
5:15:58 PM-> CH:0
5:15:58 PM-> CH:01
5:15:58 PM-> CH:1
5:15:58 PM-> CH:02
5:15:58 PM-> CH:2
5:15:58 PM-> CH:03
5:15:58 PM-> CH:3
5:15:58 PM-> WDT Timeout Count
5:15:58 PM-> Enable Output When WDT Timeout
5:15:58 PM-> Set Timer
5:15:58 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
5:15:58 PM-> Reset Watchdog Status
5:15:58 PM-> Auto Send Host OK
5:15:58 PM-> Enable WDT
5:15:58 PM-> WDT Timeout
5:15:58 PM-> Reverse DI State  (INIT*)
5:15:58 PM-> DI Bit Status
5:15:58 PM-> DI Value
5:15:58 PM-> Low Latch
5:15:58 PM-> High Latch
5:15:58 PM-> Clear DI Latch
5:15:58 PM-> DI Counter
5:15:58 PM-> CH: 00
5:15:58 PM-> Clear
5:15:58 PM-> CH: 01
5:15:58 PM-> 01H
5:15:58 PM-> 7
5:15:58 PM-> RF Channel
5:15:58 PM-> RF Pan ID
5:15:58 PM-> Reverse DO State
5:15:58 PM-> ms
5:15:58 PM-> Min. Half Pulse Width
5:15:58 PM-> RF Power
5:15:58 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:15:58 PM-> 0
5:15:58 PM-> [00H]
5:15:58 PM-> Response Delay
5:15:58 PM-> Parity (INIT*)
5:15:58 PM-> Checksum (INIT*)
5:15:58 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:15:58 PM-> Protocol (INIT*)
5:15:58 PM-> Address
5:15:58 PM-> Type Code
5:15:58 PM-> AI Value
5:15:58 PM-> Set all channels as CH0
5:15:58 PM-> Sample Rate
5:15:58 PM-> CH:00
5:15:58 PM-> CH:0
5:15:58 PM-> CH:01
5:15:58 PM-> CH:1
5:15:58 PM-> CH:02
5:15:58 PM-> CH:2
5:15:58 PM-> CH:03
5:15:58 PM-> CH:3
5:15:58 PM-> WDT Timeout Count
5:15:58 PM-> Enable Output When WDT Timeout
5:15:58 PM-> Set Timer
5:15:58 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
5:15:58 PM-> Reset Watchdog Status
5:15:58 PM-> Auto Send Host OK
5:15:58 PM-> Enable WDT
5:15:58 PM-> WDT Timeout
5:15:58 PM-> Reverse DI State  (INIT*)
5:15:58 PM-> DI Bit Status
5:15:58 PM-> DI Value
5:15:58 PM-> Low Latch
5:15:58 PM-> High Latch
5:15:58 PM-> Clear DI Latch
5:15:58 PM-> DI Counter
5:15:58 PM-> CH: 00
5:15:58 PM-> Clear
5:15:58 PM-> CH: 01
5:15:58 PM-> Alarm Mode
5:15:58 PM-> Low Alarm Limit
5:15:58 PM-> High Alarm Limit
5:15:58 PM-> Set Alarm
5:15:58 PM-> 01H
5:15:58 PM-> 7
5:15:58 PM-> RF Channel
5:15:58 PM-> RF Pan ID
5:15:58 PM-> Reverse DO State
5:15:58 PM-> ms
5:15:58 PM-> Min. Half Pulse Width
5:15:58 PM-> RF Power
5:15:58 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:15:58 PM-> 0
5:15:58 PM-> [00H]
5:15:58 PM-> Response Delay
5:15:58 PM-> Parity (INIT*)
5:15:58 PM-> Checksum (INIT*)
5:15:58 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:15:58 PM-> Protocol (INIT*)
5:15:58 PM-> Address
5:15:58 PM-> Type Code
5:15:58 PM-> AI Value
5:15:58 PM-> Set all channels as CH0
5:15:58 PM-> Sample Rate
5:15:58 PM-> CH:00
5:15:58 PM-> CH:0
5:15:58 PM-> CH:01
5:15:58 PM-> CH:1
5:15:58 PM-> CH:02
5:15:58 PM-> CH:2
5:15:58 PM-> CH:03
5:15:58 PM-> CH:3
5:15:58 PM-> WDT Timeout Count
5:15:58 PM-> Enable Output When WDT Timeout
5:15:58 PM-> Set Timer
5:15:58 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
5:15:58 PM-> Reset Watchdog Status
5:15:58 PM-> Auto Send Host OK
5:15:58 PM-> Enable WDT
5:15:58 PM-> WDT Timeout
5:15:58 PM-> Reverse DI State  (INIT*)
5:15:58 PM-> DI Bit Status
5:15:58 PM-> DI Value
5:15:58 PM-> Low Latch
5:15:58 PM-> High Latch
5:15:58 PM-> Clear DI Latch
5:15:58 PM-> DI Counter
5:15:58 PM-> CH: 00
5:15:58 PM-> Clear
5:15:58 PM-> CH: 01
5:15:58 PM-> Alarm Mode
5:15:58 PM-> Low Alarm Limit
5:15:58 PM-> High Alarm Limit
5:15:58 PM-> Set Alarm
5:15:58 PM-> Low Alarm Status
5:15:58 PM-> High Alarm Status
5:15:58 PM-> DO Bit Status
5:15:58 PM-> Read Safe Value
5:15:58 PM-> Read Power On Value
5:15:58 PM-> Read DO
5:15:58 PM-> Set to [Safe Value]
5:15:58 PM-> Set to [Power On Value]
5:15:58 PM-> DO0
5:15:58 PM-> DO1
5:15:58 PM-> 01H
5:15:58 PM-> 7
5:15:58 PM-> RF Channel
5:15:58 PM-> RF Pan ID
5:15:58 PM-> Reverse DO State
5:15:58 PM-> ms
5:15:58 PM-> Min. Half Pulse Width
5:15:58 PM-> RF Power
5:15:58 PM-> Enable ZT Software Configuration
5:15:58 PM-> 0
5:15:58 PM-> [00H]
5:15:58 PM-> Response Delay
5:15:58 PM-> Parity (INIT*)
5:15:58 PM-> Checksum (INIT*)
5:15:58 PM-> Baud Rate (INIT*)
5:15:58 PM-> Protocol (INIT*)
5:15:58 PM-> Address
5:15:58 PM-> Type Code
5:15:58 PM-> AI Value
5:15:58 PM-> Set all channels as CH0
5:15:58 PM-> Sample Rate
5:15:58 PM-> CH:00
5:15:58 PM-> CH:0
5:15:58 PM-> CH:01
5:15:58 PM-> CH:1
5:15:58 PM-> CH:02
5:15:58 PM-> CH:2
5:15:58 PM-> CH:03
5:15:58 PM-> CH:3
5:15:58 PM-> WDT Timeout Count
5:15:58 PM-> Enable Output When WDT Timeout
5:15:58 PM-> Set Timer
5:15:58 PM-> (0.1 ~ 25.5 sec)
5:15:58 PM-> Reset Watchdog Status
5:15:58 PM-> Auto Send Host OK
5:15:58 PM-> Enable WDT
5:15:58 PM-> WDT Timeout
5:15:58 PM-> Reverse DI State  (INIT*)
5:15:58 PM-> DI Bit Status
5:15:58 PM-> DI Value
5:15:58 PM-> Low Latch
5:15:58 PM-> High Latch
5:15:58 PM-> Clear DI Latch
5:15:58 PM-> DI Counter
5:15:58 PM-> CH: 00
5:15:58 PM-> Clear
5:15:58 PM-> CH: 01
5:15:58 PM-> Alarm Mode
5:15:58 PM-> Low Alarm Limit
5:15:58 PM-> High Alarm Limit
5:15:58 PM-> Set Alarm
5:15:58 PM-> Low Alarm Status
5:15:58 PM-> High Alarm Status
5:15:58 PM-> DO Bit Status
5:15:58 PM-> Read Safe Value
5:15:58 PM-> Read Power On Value
5:15:58 PM-> Read DO
5:15:58 PM-> Set to [Safe Value]
5:15:58 PM-> Set to [Power On Value]
5:15:58 PM-> DO0
5:15:58 PM-> DO1
5:15:58 PM-> Configuration
5:15:58 PM-> DSub Connector
5:15:58 PM-> Set Module Configurations
5:15:58 PM-> Enable Check Command Received Timeout
5:15:58 PM-> Analog Format
5:15:58 PM-> Sample Mode
5:15:58 PM-> 60/50 Hz
5:15:58 PM-> AI/DO Alarm
5:15:58 PM-> SingleEnd
5:15:58 PM-> Enable SingleEnded
5:15:58 PM-> DI
5:15:58 PM-> Host WDT
5:15:58 PM-> Commands Log
5:15:58 PM-> Export Commands
5:15:58 PM-> Log All Commands
5:15:58 PM-> Save to path\log_report\
5:15:58 PM-> About
5:15:58 PM-> Exit
5:16:41 PM-> Baud Rate
5:16:41 PM-> 1200
5:16:41 PM-> 2400
5:16:41 PM-> 4800
5:16:41 PM-> 9600
5:16:41 PM-> 19200
5:16:41 PM-> 38400
5:16:41 PM-> 57600
5:16:41 PM-> 115200
5:16:41 PM-> Protocol
5:16:41 PM-> Modbus ASCII
5:16:41 PM-> Modbus RTU
5:16:41 PM-> DCON
5:16:41 PM-> Checksum
5:16:41 PM-> Checksum Enabled
5:16:41 PM-> Checksum Disabled
5:16:41 PM-> Format
5:16:41 PM-> O,8,1
5:16:41 PM-> E,8,1
5:16:41 PM-> N,8,2
5:16:41 PM-> N,8,1
5:16:41 PM-> Timeout
5:16:41 PM-> COM Port
5:16:41 PM-> Cancel
5:16:41 PM-> OK
5:16:41 PM-> ms
