
DIO-48 Demo program

1. IRQ_EVNT.EXE   ======>  I/O Address 0x2C0 , IRQ:5 , Event trigger mode
2. IRQ_TIM.EXE    ======>  I/O Address 0x2C0 , IRQ:5 , Timer trigger mode
3. IRQ_PC3F.EXE    ======>  I/O Address 0x2C0 , IRQ:5 , NC1_PC3 Direct trigger
4. IRQ_PC37.EXE    ======>  I/O Address 0X2C0 , IRQ:5 , NC1_PC3 & !PC7 trigger
5. IRQ_PF3F.EXE   ======>  I/O Address 0x2C0 , IRQ:5 , NC2_PC3 Direct trigger
6. IRQ_PF37.exe   ======>  I/O Address 0x2C0 , IRQ:5 , NC2_PC3 & !PC7 trigger
7. IRQ_SOFT.EXE   ======>  I/O Address 0x2C0 , IRQ:5 , Soft trigger
8. DEMO_01.EXE    ======>  I/O Address 0x2C0 , IRQ: Don't care , D/I/O test
9. DEMO_02.EXE    ======>  I/O Address 0x2C0 , IRQ: Don't Care , D/I/O test
