Function | _SetDataFormat
Description | Sets data format of specific COM port of multi-serial module. This function is used for C/C++ compiler.
Function Prototype | int _SetDataFormat(int slot, int port, int databit, int parity, int stopbit)
Return | 0: no error -2: Data bit error -3: Parity bit error -4: Stop bit error
slot | 0 ~ 3 for 4 slots 0 ~ 7 for 8 slots
port | 0, 1 ==> I-8112 and I-8142 0, 1, 2, 3 ==> I-8114 and I-8144
databit | 5 ~ 8
parity | 0 : none 1 : even 2 : odd 3 : mark 4 : space
stopbit | 1, 2
Example |
Function | Ret = _SetDataFormat(0,1,8,0,1);
Return | 0 (success)
Description | Sets the data format of COM1 of multi-serial module that plugged on slot0 to data bit=8, no parity check, stop bit =1
Reference | SetInBufSize SetOutBufSize InstallCom8000 _SetBaudrate _SetDataFormat RestoreCom8000 IsCom8000 ToCom8000 ToCom8000Str ToCom8000nBytes ReadCom8000 ReadCom8000nBytes
Modules | I-8112, I-8114, I-8142, I-8144

Back to Previous Page |